    CREION CORECTOR PINSEL-FIX LAC DE ACOPERIRE 
                                      Cod art. 268 000
                                 INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

                            ( TRADUCERE  PAG. 4  DIN  PROSPECT )

Şi aşa de simplu este…

Dezaerare ( foto 1 ):

Se îndepărtează capacul. Înainte de folosire – dar şi în timpul folosirii, când lacul nu curge suficient – se ţine pensula cu vârful în sus şi se apasă în zona PRESS. Acest proces de aerisire-dezaerare serveste curgerii optime a lacului. 

Agitare ( foto 2 ):

Se pune capacul. Se agită bine carioca aprox. 20 de secunde, apoi se dezaerează 

din nou.

Obţinere de picături ( foto 3 ):

Ţinând pensula cu vǎrful în jos peste o scândură netedă sau peste o, se apasă încet în zona PRESS, până când lacul - dupǎ caz colorat sau transparent - picurǎ.

Ştergere ( foto 4 ):

Picăturile de lac colorat sau transparent se amestecǎ cu pensula pe/în suportul ales. 

Nu se retuşează ( “pictează “) prea umed ; îndeosebi la linii fine se şterge mai întâi vârful pensulei pe o hârtie sau ţesǎturǎ din bumbac absorbante.

Retuşare ( foto 5 ):

Se retuşează locurile cu defecte, cu simţ şi nu cu prea multă presiune. 

Atenţie sǎ nu se lucreze cu pensulă prea umedă.

Spălarea vârfului ( foto 6 ):

După folosire sau dacǎ vǎrful pensulei s-a uscat, acesta se scufundă 

în diluant sau în decapant de lac de unghii (numai vârful !), dupǎ care se şterge pe 

o hârtie sau ţesǎturǎ din bumbac absorbante sau se executǎ tampoane repetate pînǎ 

când vârful se usucǎ. Apoi se pune capacul la loc.

PREZENTAREA  UNOR  VARIANTE  ALE  CARIOCII

PINSEL  FIX

(TRADUCERE  PAG. 2  SI  3  DIN PROSPECT)

PINSEL FIX cu lac de acoperire – cod 288

Decklack Pinsel fix ( pag. 2, foto 2 ):

Ideal pt. vopsirea suprafeţelor cu deteriorǎri mici. Gata de utilizare. Acoperire maximă prin aplicare nefiltrată de lac. Ajunge şi în locuri unde diferite vârfuri obişnuite nu ajung. Potrivit şi pt. retuşări fine. Dacǎ vârful cariocii se usucǎ,

se poate reactiva imediat în diluant NC. Fără depuneri în vârf.

PINSEL FIX lazurǎ – cod 278

Lasur Pinsel Fix ( pag.2, foto 3 ):

Ideal pt. vopsirea suprafeţelor frecate. Gata imediat de utilizare. Conţinut dublu 

faţă de carioca de colorat “Color-Stift”. Ajunge şi în  locuri unde vǎrfurile obişnuite nu ajung. Potrivit şi pt. retuşări fine. Dacǎ vârful cariocii se usucǎ, se poate reactiva imediat în diluant-NC. Fără depuneri în vârf.

PINSEL FIX pt. grunduire + lac transparent - 

Pinsel fix Grundierung + Klarlack ( pag. 3, foto 1 ) – 

codurile 342, 343, 344, 346, 312, 710:

Grunduire:

Ideal pt. grunduire punctată. Potrivit şi pt. grunduirea completǎ a unor suprafeţe mici. 

Lac transparent:

Pt. egalizarea locală a gradului de luciu. Potrivit şi pt. lăcuirea unor suprafeţe mici.

